Информация на тему: «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту»
Обстановка с пожарами на территории ХМАО - Югры за 6 месяцев 2026 года
Пожары 464
Многоквартирные 125
Одноквартирные 66
Садовый дом, дача 86
Бани, сауны 109
Надворные постройки 78
Гибель людей на пожарах в жилом секторе за 6 месяцев 2026 года
Пожары 2025 452, 2026 464
Гибели 2025 22, 2026 30
Травмы 2025 27, 2026 9
Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования
Короткое замыкание
Перегрузка сети
Искрение
Наибольшее число пожаров от электрооборудования ежегодно происходит на объектах 
жилого сектора.  В целом по стране их доля составляет порядка 75% от общего 
количества пожаров по электротехническим причинам (искрение, короткое замыкание, 
перегрузка сети). Причины пожаров— отсутствие контроля и обслуживания.
Признаки аварийного режима электроприборов
При появлении любого из этих признаков необходимо немедленно отключить прибор от электрической сети или обесточить линию!
Дым или запах горелой резины (пластика, дерева)
Сильный нагрев отдельных частей или электроприбора в целом
Искрение, вспышки света, треск, гудение в электроприборе
Обугленная электроизоляция
Основные правила пожарной безопасности при использовании современных электроприборов
Неосторожное обращение с огнем (в том числе детская шалость)
Не бросать окурки в мусор
Не курить в постели
Не поджигать сухую траву
Не сушить вещи над плитой
Неосторожное обращение с огнем (в том числе детская шалость)
- Не оставлять без контроля источники открытого огня (мангалы, костры и пр).
- Не поручать детям присмотр за открытым огнем, а также разжигание костров.
Нарушение правил устройства и эксплуатации печей
Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены
Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями
Нарушение правил устройства и эксплуатации печей
Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи. Далее - чистка дымохода 1 раз в 3 мес.
Удалять золу, шлак, уголь из печи необходимо в несгораемую емкость (например, металлическое ведро) с целью дальнейшей утилизации золы, шлака, угля. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.
При эксплуатации печного оборудования не допускается (запрещается)
Поручать надзор за топящимися печами детям
Перекаливать печи
При эксплуатации печного оборудования не допускается (запрещается)
Располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ.
При эксплуатации печного оборудования не допускается (запрещается)
Сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках
Перекрывать дымоход до полного выгорания топлива.
Пожар с. Ыллымах в Якутити
Пожар Пожар в селе Прикумском Ставропольского края
Пожары, их причины и последствия Пожар в республике Удмуртия
Пожар в г. Бийске Алтайского края
Пожар в г. Оренбурге